招标公告

	招标单位（公章）
	常州高铁新城投资建设发展有限公司

	项目名称
	常州市第二工人文化宫标识标牌采购及安装

	项目地址
	常州市新北区，东至乐山路，南至嫩江路，西至循礼路，北至新溪路地块

	招标编号
	ZB-JS-2026-005     

	项目估算造价
	总价（含税）：1503370.64元；总价（不含税）：1379239.12元 ,税率：9%

	招标内容
	包括但不限于招标文件、清单及其基本技术要求范围内相应标识标牌的现场踏勘、技术核对、二次深化设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、现场摆放、成品保护、验收、培训、质量保修和售后服务等全部工作内容。详见采购清单及内容。

	投标人资格要求
	1、业绩要求：投标人自2021年7月1日以来承担过已完工的单份合同金额100万元及以上的标识标牌采购及安装项目业绩。
2、本次招标不接受联合体投标。

	评标办法
	综合评分法

	报名时间、方式
	1、时间：2026年08月11日至2026年08月17日，每天上午9：00至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）

2、方式：本项目只接受现场报名，报名时需提供《投标报名表》原件贰份（详见附件三）。

3、代理机构对报名资料审核无误后将招标文件以邮件形式发送至投标人邮箱。

4、本项目投标保证金缴纳方式详见附件二投标保证金说明（线下缴纳）

	报名地址
	常州市清潭路85-2号303室（江苏城建校工程咨询有限公司）

	开标（投标截止）时间
	2026年09月04日09时30分

	投标、开标地址
	常州市新北区崇义路9号常高新集团5楼513开标室

	联系人、联系电话
	招标代理：杨工，0519-86908235-8302

招标人：郭工，0519-81592135

	投诉电话
	0519-85113061

	备注
	


  招  标  公  告
                                            　　　　  编号：ZB-JS-2026-005  
1、项目名称：常州市第二工人文化宫标识标牌采购及安装
2、项目概况：

（1）项目地点：常州市新北区，东至乐山路，南至嫩江路，西至循礼路，北至新溪路地块。

（2）建设规模： 本项目用地面积29431平方米。总建筑面积约6.2万平方米，其中地上建筑面积约4.8万平方米，地下建筑面积约1.4万平方米。主要建设职工文化中心、职工培训中心、职工体育中心、职工服务中心、配套用房（含地下室）等），同步实施道路、广场、地上停车场、桥梁、景观绿化等配套设施项目。

（3）项目实施周期：90 日历天（中标通知书发出之日起 30日内完成二次深化设计，90日内完成采购、安装，调试，达到验收要求并交付）。

（4）最高投标限价：总价（含税）：1503370.64元；总价（不含税）：1379239.12元 ,税率：9%
3、报名企业须满足以下条件：

（1）必须是独立法人资格；

（2）报名单位资质类别及等级：提供有效的营业执照；
①投标人自2021年7月1日以来承担过已完工的单份合同金额 100万元及以上的标识标牌采购及安装项目业绩。
（3）投标项目负责人要求：明确一名项目负责人。

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业,且无在建工程。项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息公示系统的变更备案信息为准。

4、其他报名条件：

（1）报名时间：2026年08月11日至2026年08月17日，每天上午9：00至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外 ）
（2）报名方式：本项目只接受现场报名，报名时需提供《投标报名表》原件贰份（详见附件三）；

（3）本次投标保证金为：人民币30000元（投标保证金于投标截止时间前截止），投标保证金缴纳详见附件二；
（4）若投标报名单位少于3家，则重新发布招标公告；

（5）本次招标不接受联合体投标；

（6）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（7）近3年内与常州高铁新城投资建设发展有限公司及常州市总工会无诉讼关系；
（8）严禁伪造虚假文件、原件和围标、串标等违法行为，一旦发现将依法严惩；

（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏(http://credit.jiangsu.gov.cn/)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
5、资格审查需提供的资料：

（1）企业营业执照（副本）；

（2）加盖公章的投标保证金缴纳凭证；

（3）企业法定代表人身份证明、其委托代理人身份证明、企业法定代表人授权委托书 （企业法定代表人办理招投标事宜可不提供授权委托书）；

（4）投标项目负责人及委托代理人须提供社保机构出具的投标人为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册）, 缴纳时间为开标截止前半年内任意连续3个月。（如投标项目负责人或委托代理人为企业法定代表人的，则可不提供社保证明）；
（5）投标人自2021年7月1日以来承担过已完工的单份合同金额100万元及以上的标识标牌采购及安装项目业绩应提供的证明材料：
①提供能证明业绩的合同（至少应包括合同首页、合同金额、供货清单、合同内容描述页、合同签订时间、合同盖章页）及相对应的发票复印件、证明项目已完工的证明材料（包括但不限于：完工验收单、工程竣工验收证明等，证明材料应有采购单位的公章）复印件。

②时间以完工证明材料上的时间为准，金额以签约合同总价为准，发票金额须达到签约合同总价的50%及以上（发票的开具时间应在本采购公告发布日之前）；类型以业绩合同或完工证明材料所载为准。

如完工证明材料、合同或发票不能体现采购内容、时间、金额的，须提供加盖原采购单位公章的证明材料。

提醒：以上所有资料务必以复印件加盖公章的形式放在投标文件中。如采取见面开标方式的，投标人的法定代表人（或其委托代理人）须携带身份证明文件于投标截止时间前到达开标现场并签到，以证明其出席。未按以上要求，其投标文件将作无效投标予以否决。

6、开标时间及地点：

（1）时间：2026年09月04日09时30分

（2）地点：常州市新北区崇义路9号常高新集团5楼513开标室
7、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格审查不合格。

8、本次招标项目的评标办法：综合评分法（详见附件一）

9、投标人对招标公告及文件如有异议请联系招标人或招标代理机构：异议联系人：蒋工 联系电话：0519-85177236；投诉电话：0519-85113061　联系地址：常州市新北区；招标代理联系电话：0519-86908235-8302；联系地址：常州市清潭路85-2号 302室。

招标人（盖章）：常州高铁新城投资建设发展有限公司

招标人地址：常州市新北区崇义南路9号

招标代理机构（盖章）：江苏城建校工程咨询有限公司

招标代理机构地址：常州市清潭路85-2号 303室

附件一：
评标办法
本着公平、公正、公开的原则，对各投标人投标文件中的投标报价、业绩、售后服务与支持、安装调试方案等方面进行评审。

一、确定有效标的原则：投标文件必须满足招标文件、招标答疑等有关招标的全部实质性要求。

☑投标人的投标总价或单价均不得高于最高投标限价（若投标人任意一家报价的税率与最高投标限价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。

(投标人的投标总价不得高于最高投标限价（若投标人任意一家报价的税率与最高投标限价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。

二、评分标准
	评分项目
	评审标准

	投标报价

（62分）
	1、确定评标基准价
ABC评标基准价J=（A×50%+B×30%+C×20%）×K；

A=本次招标项目最高投标限价×（100%-下浮率△）；
B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，在开标时随机抽取确定；
C=在规定范围内的本次开标最低评标价；
规定范围为：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×30%之和下浮25%以内的所有评标价；
上述最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含税金)后参与计算和抽取,本工程专业工程暂估价0万元。
注：①下浮系数K取值95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%；

下浮率Δ取值8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%。
②（不含 C 值）B 值的抽取：由招标人代表在开标现场从规定范围内的任意一个评标价中随机抽取B值。

2、以经评审的ABC评标基准价得最高分62分，并以此为基准，确定其他投标人的价格得分。评标价比对ABC评标基准价，每低1%减扣的分值为(0.6分、0.7分、0.8分，在开标时随机抽取其中一个分值），每高1%减扣的分值为随机抽取值的1.5倍，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
3、开标时有效标少于等于3家的，不再采用ABC评标基准价办法，采用最低评标价作为评标基准价。
4、评标价指有效投标文件经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

	客观分（16分）


	企业业绩（12分）
	投标人自2021年7月1日以来承担过已完工的标识标牌采购及安装项目业绩，单份合同金额60万元（含）- 80万元的得2分；80万元（含）- 100万的得3分；100万元及以上的得4分；限评3个业绩，最高得12分。

注：①提供能证明业绩的合同（至少应包括合同首页、合同金额、完整的清单、合同内容描述页、合同签订时间、合同盖章页）及相对应的发票复印件、证明项目已完工的证明材料（包括但不限于：完工验收单、工程竣工验收证明等，证明材料应有采购单位的公章）复印件。

②时间以完工证明材料上的时间为准，金额以签约合同总价为准，发票金额须达到签约合同总价的50%及以上（发票的开具时间应在本采购公告发布日之前）；类型以业绩合同或完整的清单所载明的为准。

如完工证明材料、合同或发票不能体现采购内容、时间、金额的，须提供加盖原采购单位公章的证明材料。

③资格审查业绩不得作为企业业绩参与评分。

	
	质保期承诺（3分）
	在2年质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得3分。

注：提供相关承诺证明材料，格式自拟，加盖公章否则不得分。

	
	售后服务响应承诺（1分）
	投标人有能力且承诺提供24小时保修响应服务，质保期内发生故障，须在招标人要求的时间内响应报修申请。在招标人要求的时间内没有到现场维修，且经招标人催告后仍然没有履行的，招标人有权另行委托更换或维修，由此产生的损失和费用由中标人承担。

注：投标文件中提供承诺函的得1分，不提供或未按格式提供的不得分。承诺函格式详见招标公告附件。

	主观分（10分）
	项目实施方案

（5分）
	根据各投标人提供的项目实施方案，重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排，确保项目进度，按时保质地完成设计深化、各种货物的采购、产品质量、环保保证、包装方案、运输方案、安装调试（现场摆放）进度及详细措施、成品保护、应急方案、直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障措施。由评委横向对比，按下列标准打分：

优（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：4分（不含）-5分（含）；

良（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：3分（不含）-4分（含）；

中（取有效投标人数量的40%，按四舍五入取整）：2分（不含）-3分（含）；

差（剩余提供该部分评分内容的有效投标人）：1分（不含）-2分（含）；

无（未提供该部分评分内容的有效投标人）：0分。

	
	重点、难点分析

（5分）
	对本项目重点难点分析及解决方案等，针对项目的特点和实际情况，对其紧迫性和复杂性有充分考虑，对此作出的供货组织、运输、安装和交叉作业计划合理可行，并有应急方案等保障措施。由评委横向对比，按下列标准打分：

优（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：4分（不含）-5分（含）；

良（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：3分（不含）-4分（含）；

中（取有效投标人数量的40%，按四舍五入取整）：2分（不含）-3分（含）；

差（剩余提供该部分评分内容的有效投标人）：1分（不含）-2分（含）；

无（未提供该部分评分内容的有效投标人）：0分。

	
	（注：主观分（10分）为暗标评审。提交投标文件时需单独密封，未单独密封的本项不得分。各投标人提供的评审材料中不能出现投标人的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人的信息，否则暗标评审部分不得分。）

	样品评审（12分）
	样品1   （4分）
	投标人提供样品，就样品的工艺、颜色、亮度、材质、 版面及字符书写要求等参数符合程度，由评委横向对比，按下列标准打分。

优（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：4分；

良（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：3分；

中（取有效投标人数量的40%，按四舍五入取整）：2分；

差（剩余提供该部分评分内容的有效投标人）：1分；

无（未提供该部分评分内容的有效投标人）：0分。

	
	样品2   （4分）
	投标人提供样品，就样品的工艺、颜色、亮度、材质、 版面及字符书写要求等参数符合程度，由评委横向对比，按下列标准打分。

优（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：4分；

良（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：3分；

中（取有效投标人数量的40%，按四舍五入取整）：2分；

差（剩余提供该部分评分内容的有效投标人）：1分；

无（未提供该部分评分内容的有效投标人）：0分。

	
	样品3

（4分）
	投标人提供样品，就样品的工艺、颜色、亮度、材质、 版面及字符书写要求等参数符合程度，由评委横向对比，按下列标准打分。

优（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：4分；

良（取有效投标人数量的20%，按四舍五入取整）：3分；

中（取有效投标人数量的40%，按四舍五入取整）：2分；

差（剩余提供该部分评分内容的有效投标人）：1分；

无（未提供该部分评分内容的有效投标人）：0分。


三、定标办法

1、上述各项得分相加即为投标人评标总得分。评标总得分最高者为第一中标候选人，其次为第二中标候选人，以此类推，若最高得分相同，则选择其中投标报价低的为第一中标侯选人；若最高得分相同，投标报价也相同，则按投标人签到表顺序当场随机抽取确定中标侯选人。

2、投标人、项目负责人及其联合体中任何一个成员在“信用中国”网站上被公布为失信被执行人的，评标委员会不得推荐其为“中标候选人”。在评标结束前，评标委员会应在“信用中国”网站上对拟推荐为“中标候选人”的信用情况进行查询。投标人、项目负责人及其联合体中任何一个成员正被列为失信被执行人等情形的，评标委员会不得推荐为“中标候选人”；取消拟推荐为“中标候选人”资格后，评标委员会应按评标排名进行依次递补。

四、评标细则使用说明：

1、评标程序：1）初步评审（包括符合性审查、资格审查）；2）清标；3）客观分评审；4）主观分评审；5）样品评审；6）投标报价评审；7）汇总得分；8）定标。

2、前续评审不合格的不再进行后续评审。

3、所有抽签（如有）均在唱标后、资格审查完成且清标结束，并经评标委员会所有评委签字认可确定有效标，由招标人代表在现场进行抽取确定。

4、书面评标报告未经评标委员会全体成员签字（签章）之前，评标过程中的差错应当及时纠正。评标委员会完成评标（签署完成书面评标报告），评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（除计算错误外）。

5、招标人有权在中标公示期间对中标候选人投标文件中所有提供复印件的材料进行原件核查，未在规定时间内提供相关原件的或核查不通过的，取消中标资格，且一切后果由中标候选人自行承担。
附件二：
投标保证金说明（线下缴纳）

1、投标单位应按规定的金额递交投标保证金。投标单位应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在投标截止时间前前未到账（以我司财务部确认到账为准），作未缴纳投标保证金处理。

2、投标保证金专用账户（请勿汇错，否则后果自负）

收款单位：常州高铁新城投资建设发展有限公司
开户银行：中国工商银行常州分行
银行账号：1105020119001281025
3、投标保证金金额：人民币  3 万元整

4、投标保证金缴纳方式（选择  ①  ）

①投标单位采用电汇、网上银行等方式将保证金从投标单位账户缴至“投标保证金专用账户”，然后凭银行回单加盖公司公章作为投保保证金缴纳证明，转账、电汇需备注项目名称及标段号（若有）投标保证金。

②投标单位采用银行保函方式提交。

③投标单位采用经相关部门认定的有资质的专业担保公司（专业担保公司名单网址详见：http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/tbbhjrjgjs/jgxxindex.html）投标保函方式提交。

5、缴纳保证金注意事项：必须在保证金到账截止时间前完成缴纳。

6、投标保证金的退还时间：

非排名前三名的投标人的投标保证金或投标保函（保单），在中标结果公示无异议后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的投标保证金或投标保函（保单），在招标人与中标人签订合同后五日内退还；若招标人与中标人在中标通知书发出三十日内仍未订立书面合同的，排名第二、第三的中标候选人的保证金或投标保函可予以退还。

7、未尽事宜按《关于贯彻落实国家、省关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本相关要求的通知》（常发改[2023]161号）等文件要求执行。

附件三：
零星工程投标报名表
	招标单位
	常州高铁新城投资建设发展有限公司

	项目名称
	

	项目地址
	常州市新北区

	投标单位报名情况

	投标单位（盖章）
	

	资质等级
	

	法定代表人
（签字并盖章）
	

	投标项目负责人
	

	授权委托人
	

	授权委托人联系电话
	

	接受招标文件邮箱
	

	投标报名时间
	

	投标报名接受人
审查意见
	       审查人签名：       日期：

	备  注
	投标报名人应如实填写，表格内除投标报名接受人审查意见一栏其余须打印且不得修改；


附件四：

业绩证明材料

我单位（采购单位）的（工程名称）             项目               ，由（投标人名称）承揽，已于  年  月  日签订合同。

（投标人名称）所承揽的                ，于  年  月  日完成完工验收，                采购及安装签约合同价为：       ；主要内容包含                                       。

                                                            采购单位：（公章）

年  月  日

附件五：

售后服务响应承诺函

常州高铁新城投资建设发展有限公司：
我司 （投标人）  在常州市第二工人文化宫标识标牌采购及安装项目中，对本项目售后服务响应做出如下承诺:

我公司有能力且承诺提供24小时保修响应服务，质保期内发生故障，在招标人要求的时间内响应报修申请。如在招标人要求的时间内没有到现场维修，且经招标人催告后仍然没有履行的，招标人有权另行委托更换或维修，由此产生的损失和费用由我公司承担。
投标人：
法人代表人或其授权代表：
年  月  日

附件五：
送样要求
	序号
	品名
	参数要求
	规格(MM)
	参考图片
	数量

	样品1
	楼层信息索引牌
	1、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接箱体,表面锈板处理；图文内容UV，表面光固化防指纹，加劲板、除锈漆、焊接烤漆；1.2mm铝合金型材可替换扣板

2、发光：不发光

3、显示：单面

4、安装方式：贴墙式

（详细参数见图纸）
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	1

	样品2
	功能用房标识
	1、材质：3+3+3mmn亚克力激光切割,表面氟碳烤漆，信息内容UV，内容可更换；

2、发光：不发光

3、显示：单面

4、安装方式：贴墙式

（详细参数见图纸）
	120*240
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	1

	样品3
	卫生间侧立牌
	1、材质：1.2mm304#不锈钢折弯焊接箱体,表面锈板处理；图文内容UV，表面光固化防指纹，加劲板、除锈漆、焊接烤漆；

2、发光：不发光

3、显示：双面

4、安装方式：螺丝侧装

（详细参数见图纸）
	360*110*30
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送样说明：1.投标人需按招标文件的技术要求免费提供样品，中标单位将样品留样封存，未中标单位在中标公示结束后3天内将样品带回，否则视同投标人自动放弃投标样品，招标人有权自行处理。各投标人样品不能出现任何显示投标人及生产厂家名称的商标、品牌或其他标志，否则将被视为无效投标。

至少应提供一件样品，否则将被视为无效响应。
2.样品递交及退还的人员必须提供投标人出具的授权委托书、被委托人身份证原件。
3.送样地点: 常州市新北区崇义路9号常高新集团5楼513开标室
4.送样时间:2026年09月03日14:00-17:00，提前或逾期送达将不予接收

5.送样联系人：杨工；联系电话：0519-86908235-8302
6.退回方式:自取

7.样品制作及运输费用由投标人自行承担。

8.投标人所投的样品必须符合参数要求，如不满足或未提供，则该样品评分不得分。

